\documentclass[]{schulein}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{schulinf}

% Dieses Dokument ist in der Zusammenarbeit von Informatikreferendaren und
% ehemaligen Informatikreferendaren der Studienseminare (heute ZfsL) Arnsberg,
% Hamm und Solingen entstanden.
%
% Das Dokument steht unter der Lizenz: Creative Commons by-nc-sa Version 4.0
% http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
%
% Nach dieser Lizenz darf das Dokument beliebig kopiert und bearbeitet werden,
% sofern das Folgeprodukt wiederum unter gleichen Lizenzbedingungen vertrieben
% und auf die ursprünglichen Urheber verwiesen wird.
% Eine kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich ausgeschlossen.
%
% Die Namensnennung durch einen Verweis und die Lizenzangabe der ursprünglichen
% Urheber auf den Materialien für Schülerinnen und Schüler ist erforderlich.
%
% Die Sammlung der Dokumente steht unter
% http://ddi.uni-wuppertal.de/material/materialsammlung/
% zur Verfügung.
%
% Das LaTeX-Paket zum Setzen der Dokumente der Sammlung steht
% unter  http://www.ctan.org/pkg/schule
% zur Verfügung.

\usepackage[pdfauthor={Referendare der Informatikfachseminare Arnsberg, Hamm und Solingen}]{hyperref}
\includexmp{lizenz}
\cclizenz{byncsaeu}
\footerQRLink{materialsammlung_qr_url.pdf}

\svnid{$Id: info_06_gpio_pir.tex 1437 2016-03-19 15:28:54Z pieper $}

\dokName{RasPi: Bewegungsmelder am GPIO}
\jahrgang{9}

%Anpassungen für die Einbindung im Skript
\newcommand{\singleSection}[1]{\section*{#1}}

\begin{document}

\singleSection{Bewegungsmelder (PIR) am GPIO}
Ein Bewegungsmelder, oder kurz PIR von Passive Infrared, ist ein elektrischer Sensor, der auf Temperaturveränderungen in seiner Umgebung reagiert und dieses in der Funktion als Schalter weiter gibt, der für eine Zeitspanne eingeschaltete bleibt.

Die für Raspberry Pi nutzbare Version des PIR hat drei Anschlüsse: Die Spannungsversorgung mit 5V und die Masse können direkt mit den passenden Pins des GPIO verbunden werden. Über den dritten Anschluss kann der PIR abgefragt werden. Da bei Vorliegen eines Signals nur eine Spannung von 3,3V gegenüber der Masse herrscht, kann dieser Anschluss direkt mit einem Pin des GPIO verbunden werden. Dieser Pin kann so auf gleiche Weise wie bei einem Taster abgefragt werden.

Die Reihenfolge und Platzierung der Anschlüsse bei dem PIR ist je nach Bauart verschieden. Daher muss man sich an die aufgedruckten Bezeichnungen auf der Platine des PIR halten. Ähnlich sieht es mit den beiden Reglern aus, mit denen sich einstellen lässt, mit welcher Sensitivität auf Veränderungen reagiert wird und wie lange anschließend das Signal am Ausgang anliegt.

\end{document}